\section{Stromdurchflossene Leiter}

Es ist bekannt, dass stromdurchflossene Leiter in ihrer Umgebung ein Magnetfeld besitzen. Bei einem geraden stromdurchflossenen Draht sind die Feldlinien konzentrische Kreise mit dem Leiter as Mittelpunkt. \cite{Albach2020} Die Richtung der Feldlinie folgt der "rechten Hand Regel".

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{fig/Fig6.png}
\includegraphics[width=0.2\linewidth]{fig/Fig7.png}

Der Betrag des Magnetfeldes nimmt mit zunehmendem Abstand vom Leiter ab. Der ist durch

\begin{equation}
	\vec{H} = \frac{1}{2 \pi} \cdot \frac{l}{\rho} \cdot \vec{e_{\varphi}}
\end{equation}

gegeben.
