\section{Zylinderspule}

Wie sieht das Magnetfeld für eine Zylinderspule aus? Wenn man die Zylinderspule von vorne betrachtet kann man erkennen, dass diese aus mehreren Kreisförmigen Drähten besteht. Nach der "rechten Hand Regel" würde es ein Magnetfeld geben, welches durch die Spule geht.

\includegraphics[width=\linewidth]{fig/Fig11.png}

Wenn man die äusseren Feldlinien ignoriert und annimmt, dass der Betrag der Feldstärke konstant ist, so ist die Induktion wie folgt definiert.

\dfn{Induktion in einer Zylinderspule}{
  Die Induktion in einer Zylinderspule kann mit der Formel

  \begin{equation}
    \oint_C \vec{H} ds = H \cdot l = \sum I_k = N \cdot I \Rightarrow H = \frac{N \cdot I}{l}
  \end{equation}

  wobei $l$ die Spulenlänge ist und $N$ die Wicklungszahl der Zylinderspule.
}

