\section{Garagenautomat: Vertiefung}

\subsection{Mealy $\leftrightarrow$ Moore Umwandlung}

Mealy und Moore Automaten lassen sich \textbf{immer} ineinander umwanden. \cite{Vasylyev2024} Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass sich das zeitliche Verhalten der Eingangs- und Ausgangssignale sich ändert aufgrund von ihren verschiedenen Eigenschaften (Kapitel \ref{sec:auto}). Mealy Automaten sind sehr anfällig für Störungen, da ihr Ausgang abhängig ist vom Eingang und momentanen Zustand. Der Eingang ist nicht abhängig vom Taktsignal. Bei einer Störung am Eingang besteht die Möglichkeit, dass ein Ausgang beschaltet wird aber der Zustand nicht aktualisiert wird.
\\
\\
Um dieses Problem zu bekämpfen könnte man den Eingang mit dem Taktsignal Synchronisieren.
