\section{Freischneiden}

Für die Analyse von Systemen ist es sinnvoll, den Starrkörper freizuschneiden. Dazu werden am Starrkörper alle äusseren Kräfte eingezeichnet, welche auf den Starrkörper wirken.
\\
Beim Freischneiden können auch der Starrkörper selbst in einzelne Starrkörper geschnitten werden. Hier ist es einfach wichtig, dass man die Gegenkräfte einzeichnet.

\includegraphics[width=\textwidth]{fig/Fig_27.png}

Des weiteren kann für jeden Starrkörper ein beliebiges Koordinatensystem gewählt werden.

\includegraphics[width=\textwidth]{fig/Fig_28.png}

\subsection{Lager- und Bindungskräfte}

\begin{center}
	\begin{tabular}{| c | c | c |}
		                     & Lager vor dem Freischnitt                              & nach dem Freischnitt                                   \\
		\hline
		Auflager (einseitig) & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_29.png} & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_30.png} \\
		Gelenk Festlager     & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_31.png} & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_32.png} \\
		Einspannung          & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_33.png} & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_34.png} \\
		Faden / Seil         & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_35.png} & \includegraphics[width=0.25\textwidth]{fig/Fig_36.png} \\
	\end{tabular}
\end{center}

\cite{Kaufmann2017}
