\section{Strom- und Spannungsquellen} \label{sec:quellen}

Ein Kondensator, welcher parallel geschaltet ist, mit einem Widerstand kann als Spannungsquelle betrachtet werden, wobei die Energie vom Kondensator entnommen wird und als Wärme beim Widerstand abgegeben wird.

\includegraphics[width=\linewidth]{fig/Fig41.png}

Das Problem hierbei ist, dass die Spannung mit der Zeit abnimmt und die Leistung nur begrenzt abgegeben werden kann. Deshalb führen wir die Strom- und Spannungsquelle ein.

\dfn{Strom- und Spannungsquelle}{
	Eine Strom- bzw. eine Spannungsquelle liefert in einem elektrischen Schaltkreis einen konstanten Strom bzw. eine konstante Spannung. Dabei gilt für die Stromquelle:

	\begin{itemize}
		\item Der Ausgangsstrom der Stromquelle ist unabhängig von dem angeschlossenen Netzwerk.
		\item Die Ausgangsspannung der Stromquelle hängt von dem angeschlossenen Netzwerk ab.
	\end{itemize}

	\cite{Albach2020}

	Für die Spannungsquelle gilt.

	\begin{itemize}
		\item Die Ausgangsspannung der Spannungsquelle ist unabhängig von dem angeschlossenen Netzwerk.
		\item Ausgangsspannung  der Spannungsquelle hängt von dem angeschlossenen Netzwerk ab
	\end{itemize}

	\cite{Albach2020}

	Diese Regeln gelten nur für ideale Strom- und Spannungsquellen.
}

\includegraphics[width=\linewidth]{fig/Fig42.png}
